1 priedas Konkurso sąlygų

**PROJEKTO “SPORTO IR LAISVALAIKIO ERDVĖS SU TRENIRUOKLIŲ SALE ĮRENGIMAS”**

**SPORTO TECHNINIŲ PRIEMONIŲ IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2 pirkimo daliai

**SPORTINĖS APSAUGOS SIENELĖS**

**(SUSIDEDANČIOS IŠ 5 APSAUGINIŲ SKYDŲ) ĮSIGIJIMAS**

1. **Pirkimo objektas**

Sportinės apsaugos sienelės, susidedančios iš 5 apsauginių skydų, įsigijimas.

1. **Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta ir terminai, bendrieji reikalavimai.**

Prekių pristatymo vieta –Draugystės g. 24, LT-26115 Elektrėnai, Ledo arena.

Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos. Į prekių kainą turi būti įskaičiuoti ir prekių sumontavimo darbai.

Pristatomos prekės turi būti sertifikuotos (kartu su prekėmis pateikiami sertifikatai bei naudojimo instrukcijos lietuvių ir/ arba anglų kalba).

Kartu su pristatomomis prekėmis pateikiama ir PVM sąskaita faktūra bei pasirašomas prekių priėmimo perdavimo aktas. Už prekes atsiskaitoma per 30 dienų nuo priėmimo – perdavimo aktos pasirašymo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

Už prekes bus taikomas išankstinis apmokėjimas.

Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos kiekvienai prekei atskirai.

Jei pateikiamos lygiavertės prekės, kartu pateikiami tai įrodantys dokumentai (sertifikatai/ prekių techninės charakteristikos/ aprašymai/ naudojimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalba).

1. **Techniniai reikalavimai**

| **Eil. Nr.** | **Prekių pavadinimas** | **Matmenys (mm) aukštis x plotis** | **Plotas (m2/vnt.)** | **Kiekis (vnt.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **Sportinė apsaugos sienelė (susidedanti iš 5 apsauginių skydų):** |  |  |  |
| 1 | Apsauginis skydas 1 | 2700x200 | 5.40 | 9 |
| 2 | Apsauginis skydas 2 | 2700x1100 | 2.97 | 8 |
| 3 | Apsauginis skydas 3 | 2200x2000 | 4.40 | 9 |
| 4 | Apsauginis skydas 4 | 2200x1100 | 2.42 | 8 |
| 5 | Apsauginis skydas 5 | 3000x2200 | 6.60 | 2 |
| 6 | Apvalios jungtys |  |  | 10 |
| 7 | 90 laipsnių kampinė jungtis |  |  | 26.8 |
| 8 | Praplatinimai |  |  | 10.4 |
| 9 | H jungtys |  |  | 49 |

| **Eil.Nr.** | ***Prekių*techniniairodikliai** | **Rodikliųreikšmės** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Gaminiųkonstrukcija | Pagalužsakovoeskizus |
| 2 | Profiliųsistema | Decco (arbalygiavertė) |
| 3 | Profiliųspalva | balta |
| 4 | Stiklinimas | Apsauginisskydas 1 – apsauginisskydas 2: užpildoplokštėbalta.Apsauginisskydas 3 – apsauginisskydas 5: 4Tr-16-4Tr (St.p. sutripleksstiklais) |